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הזמנה למפגש בנושא:  
הנדסת בדיקתיות ו-Troubleshooting  מונחה מודל
	מועד
	יום שלישי 19.3.2013 , בשעה 13:45

	מיקום
	[bookmark: _GoBack]מלון השרון, הרצליה

	מרצים
	· הנדסת בדיקתיות – מהי - דני פלד, רפאל
· תהליך איתור תקלות מבוסס מודל - דן קורן, HP אינדיגו


תאור המפגש: 
בכל אירגון בו מפתחים מוצרים/מערכות מולטי-דיסציפלינריות מוסכם על כל ה-stakeholders שהצורך לוודא את תפקודן הנכון של המערכות לאורך כל חייהן, חשוב כמעט כמו היכולות הפונקציונליות שלהן. הדיאגנוסטיקה – המערכת האחראית על בדיקות אלה -  היא מערכת גדולה מאד ומורכבת לא פחות מהמוצר אותו היא בודקת. למרות חשיבותה, גודלה ומורכבותה של הדיאגנוסטיקה מעמידים את פיתוחה תחת אילוצים ופשרות לא פשוטים. לפיכך נדרשים העוסקים המלאכה לחפש שיטות עבודה ופתרונות יצירתיים שיקלו ויזרזו את פיתוחה. 
הנדסת בדיקתיות – מהי: בהרצאה זו יציג דני פלד את פעולות קבוצת הנדסת הבדיקתיות בחטיבה שלו ברפאל, מטרות, דרכי פעולה ועקרונות על קצה המזלג; תכנון והגדרת קונספט הבדיקות שתעבור המערכת בייצור, בתפעול המבצעי ובתחזוקה, כמו הגדרת סוגי עמדות הבדיקה, מה יבדק בכל עמדה, האם המכלולים יבדקו בתנאי סביבה או ברמת מקטע או ברמת המוצר השלם.  יוצגו עקרונות תכנון הבדיקות העצמיות כמו חלוקה לישויות, מי מדבר עם מי, מנהל ה-BIT, סוגי ה-BIT, מה יבדק ב-BIT ומה בעזרת ציוד בדיקה חיצוני; ויוצגו עקרונות הבדיקה בתפעול המבצעי, עקרונות בתחזוקה, עומק הבדיקות ועוד.
תהליך איתור תקלות מבוסס מודל: תהליך איתור תקלות או Troubleshooting הינו תהליך מונחה לזהוי המקור של תקלה במערכת נתונה, להבדיל מדיאגנוסטיקה, בה המשתמש בוחר איזה בדיקה לבצע ומתי. התהליך המונחה יכול להיות מבוסס על מגוון שיטות, החל משיטות סטטיסטיות, דרך "עצי החלטות" ועד תהליך מבוסס מודל. מודל לאיתור תקלות כולל את מבנה המערכת תחת בדיקה (עם כל הקשרים בין רכיביו), הבדיקתיות שלו וגם מידע על רכיביו כמו התקלות האפשריות ושכיחותן. בשוק קיימים מגוון כלים לבנית מודלים כאלה ושימושם בתהליכיי איתור תקלות, חלקם מותקנים ע"ג המערכת עצמה (אם היא כוללת מחשב) או הם מותקנים ע"ג מחשב נפרד ומשמשות למתן הנחיות לצוותי האחזקה.
בהרצאה זו יתאר דן קורן את המתודולוגיה הזו ותאור קצר על כמה תוכנות קיימות בשוק.
סדר יום:

	13:45-14:00
	התכנסות ופתיחה

	14:00-15:30
	הנדסת בדיקתיות - מהי, דני פלד

	15:30-15:45
	הפסקה

	15:45-17:15
	איתור תקלות מונחה מודל, דן קורן

	17:15-17:30
	דיון פתוח


קהל יעד:
מהנדסי מערכת, מהנדסי דיאגנוסטיקה, מפתחי צב"ד, קובעי מדיניות תחזוקה ותפעול, מנהלי פיתוח של מוצרים מולטי-דיסציפלינריות, מתכננים מכניים ומפתחי מכלולים אלקטרוניים, ומנהלי פיתוח תוכנה.



	לכבוד: אילטם  פקס: 03-5100622   מייל: networking@iltam.org   הרשמה מראש חובה !!!
אני/ו מאשר/ים השתתפות במפגש הנדסת בדיקתיות ו- troubleshooting מונחה מודל  ב- 19.3.2013
    שם: ___________________   חברה: _________________  תפקיד: _____________________
    טל': __________________   אימייל: _____________________________________________
· אני חבר אילטם
· אני פועל להשגת אישור מהחברה
· טופס זה מהווה התחייבות לתשלום. שם: __________________ חתימה + חותמת: ___________________
             נא לשלוח ח-ן לכתובת ____________________________________   לידי : _____________________
דמי  השתתפות לקהל הרחב: 300  ש"ח (לפני מע"מ).  לחברי אילטם  ללא תשלום (ניתן לשלוח במייל). 
ביטול השתתפות אחרי ה-14.3.2013 ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב בתשלום מלא.
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